                   **************************************
                                PowerDVD 2.55

                   (c) Copyright CyberLink Corp. 2000
                   **************************************

Merci d'utiliser le PowerDVD de CyberLink!

Ce fichier README ocntient les toutes dernières informations et notes techniques se rapportant au PowerDVD.
 
 [1]. Performance générale de lecture et informations de qualité
         1. Quoi de neuf dans le PowerDVD 2.5
         2. Activer DVD-ROM DMA pour Améliorer la Performance de Lecture
         3. Supporte Microsoft (tm) DirectShow
         4. Informations d'Affichage
 [2]. Périphériques et Matériels Supportés
         1. Cartes d'Affichage VGA
              (a) Avec MC de Matériel ( Compensation de Mouvement).
              (b) Sans MC de Matériel.
         2. Cartes Son/Puces
              (a) Avec S/PDIF
              (b) Avec Chaînes Multiples
         3. DVD-ROMs 
         4. Carte mère Super7 
  [3]. Notes Techniques
        1. Préserver le Taux d'Aspect
        2. Extension de Flux AMD 3DNow! et PentiumIII IA (SIMD) Extensions
        3.Sortie Dolby Numérique 5.1 Chaînes S/PDIF
        4. Limite de Contrôle de Brillance Vidéo
        5. Informations ASPI et SCSI
        6. Sauvegarde d'Ecran et Mode d'Economie d'Energie
        7. Supporte Carte Mère Super 7
         
VEUILLEZ LIRE CE FICHIER EN DETAIL AVANT D'ACTIVER LE PowerDVD!!


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PERFORMANCES GENERALES DE LECTURE ET INFORMATIONS DE QUALITE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) QUOI DE NEUF DANS LE POWERDVD 2.5
============================
Veuillez vous référer aux explications détaillées de chaque fonction dans le mode d'emploi ou l'aide en ligne.

* Interfaces utilisatrices multiples sélectionnables et télédéchargeables

* Supporte la fonction mise en signet

* Supporte le visionneur de chapitre

* Supporte la capture sur taille d'image originale

* Capacité d'accès Internet ( supporte i-Power )

* Supporte une sortie audio 96KHz/24bits

* Supporte un mélange alpha sur logiciel (sous-image)

* Supporte un mélange alpha i810

* Supporte la Compensation de Mouvement et le Mélange Alpha SiS 300/630

* Supporte la fonction Affichage Sur Ecran

* Supporte les modes Répétition de Chapitre et Répétition de Titre

* Supporte encore plus de périphériques audio pour la sortie de quatre haut-parleurs. 

  Puces de Son
  . EV1958
  . VLSI ThunderBird128
  . Canyon3D

  Cartes Son
  . HoonTech SoundTrack AudioDSP24 4, 6 speaker

* Supporte une large gamme de formats pour lecture de fichiers
    Pistes de CD Audio (*.CDA) (Lecture de CD Audio)
    Fichiers d'objets vidéo DVD (*.VOB)
    Fichiers audio Dolby AC3 (*.AC3)
    Fichiers auido MIDI (*.MID;*.RMI)
    Fichiers MPEG 1/2 (*.MPG;*.MPEG)
    Fichiers audio MPEG 1 à 2 couches (*.MP2)
    Fichiers audio MPEG 1 à 3 couches (*.MP3)  
    Fichiers vidéo MPEG 1 (*.M1V)
    Fichiers vidéo MPEG 2 (*.M2V)    
    Fichiers audio Microsoft Waveform (*.WAV)
    Fichiers de film Quicktime Movie (*.MOV;*.QT)
    Fiches Windows Media (*.ASF;*.WM;*.WMA;*.WMV)
    Fichiers Video for Windows (*.AVI)
    Fichiers VideoCD (*.DAT)

2.) ACTIVER DVD-ROM DMA POUR AMELIORER LA PERFORMANCE DE LECTURE
===========================================================

* Il vous est VIVEMENT recommandé d'activer la fonction DMA pour votre DVD-ROM afin de réduire le chargement du CPU. Win98 et Win95 OSR2 possèdent la fonction incorporée DMA-enable IDE DVD-ROMs et HDD. Un programme de diagnostique du système sera automatiquement lancé après avoir installé le PowerDVD pour vous aider à activer cette fonction.  Comme Win95 OSR2 et Win98 contiennent originellement cette fonction, tout autre driver maître sur bus tiers N'est PAS recommandé. Cependant, pour la version normale de Win95, il vous faut tout de même avoir un driver maître sur bus tiers installé pour pouvoir activer cette option. Comme les anciennes versions du driver maître sur bus ne supportent pas correctement les nouveaux périphériques IDE, tels que les DVD-ROM et autres média de stockage enlevable IDE, veuillez toujours vérifier la date de votre driver et vous assurer d'avoir la version la plus récente du driver supporté par votre DVD-ROM.

Pour identifier la version de Win95 que vous utilisez, veuillez consulter le "Panneau de Contrôle" et cliquer sur l'icône "Système". Vous verrez alors une bande de version de forme "4.00.950.X". La version normale de Win95 possède la bande de version "4.00.950" ou "4.00.950 A".

Parfois, il est fort probable que l'option DMA ne soit pas disponible, même si vous avez installé  OSR2 dans votre ordinateur. Cela provient de ce qu'OSR2 ne reconnaît pas certaines des nouvelles puces: Intel 440LX, 440BX, et 440EX. Ainsi, le driver par défaut avec la fonction DMA n'est pas  installé. Un programme de secours d'Intel appelé "Intel 82371xB INF Update Installer" peut être lancé dans le programme de diagnostique du système Cyberlink pour effectuer les raccords nécessaires pour les puces d'Intel. Après cela, il vous faut relancer votre système pour que votre OSR2 puisse trouver tous les nouveaux matériels. Activez ensuite le programme de diagnostique du système qui peut être localisé dans le dossier Cyberlink PowerDVD pour activer l'option DMA.

Pour les utilisateurs de Win98, les problèmes précédents ne se poseront pas, car Win98 a été mis sur le marché après que ces puces aient été annoncées et ainsi Win98 est capable de les reconnaître. Cependant, pour ce qui des futures puces, il vous faudra tout de même ajouter de nouveaux programmes avant que le mode DMA ne vous soit disponible. 

Pour les puces d'autres vendeurs, il vous faut chercher les programmes d'aide requis pour OSR2 ou Win98 dans votre disquette/CD-ROM ou sur le site web de votre vendeur.

3.) SUPPORTE MICROSOFT (tm) DIRECTSHOW
=====================================
*PowerDVD est maintenant compatible avec Microsoft (tm) DirectShow. Les titres DVD ou jeux interactifs peuvent utiliser des filtres PowerDVD DirectShow pour décoder les clips vidéo MPEG à haute résolution dans ces titres ou jeux. DirectX Media 6.0 Runtime ou sa version ultérieure doit exister pour ces filtres pour un fonctionnement normal et sera installé durant le temps d'installation si nécessaire.

4.) INFORMATIONS D'AFFICHAGE
================
*Veuillez vous assurer que le driver DirectDraw de votre carte d'affichage soit bien installé. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre carte d'affichage pour des instructions en détail. Vous pouvez aussi installer la dernière version de Microsoft(tm) DirectX Runtime pour activer le driver.

PowerDVD utilisera la surface de recouvrement de DirectDraw pour obtenir la meilleure qualité et les meilleures performances de lecture fournies par votre carte d'affichage. La plupart des carte d'affichage maintenant disponibles supportent cette fonction. Pour déterminer quelle sorte de surface est utilisée par PowerDVD, cliquez sur le bouton "Configuration" dont l'icône a une forme qui ressemble à un marteau sur l'interface utilisatrice du PowerDVD. Sélectionnez "DVD Information" et vous verrez les domaines "Display Mode" et "Surface Type". Si vous avez une combinaison "DDRAW/Overlay", la surface de recouvrement est détectée par le PowerDVD et est ainsi utilisée. Pour les autres combinaisons, les opérations de letcure vidéo doivent être effectuées par logiciel. Cela peut être dû aux limites de votre carte d'affichage ou à une mauvaise installation du driver.

*Pour la meilleure visibilité des vidéo DVD, il vous est recommandé de ne pas activer de vidéo sous une résolution d'écran inférieure à 640 X 480 en raison à une résolution vidéo d'origine fournie par la plupart des titres de film DVD programmée sur 720 X 480 ou 704 X 480.

*Si vous activez des titres en 16:9 sous une résolution d'écran de 800 X 600, PowerDVD ajustera la taille verticale de la fenêtre vidéo pour obtenir un taux d'aspect vidéo correcte même en mode d'affichage plein écran. Le résutat en sera probablement des sursauts de ligne de balayage car certaines cartes d'affichage omettent tout simplement ces lignes si la fenêtre vidéo est plus petite que celle d'origine dans la direction verticale. Vous pouvez changer manuellement la résolution d'écran sur 1024 X 768 avant de lancer le PowerDVD pour éviter ce problème. Sous ce mode, le PowerDVD ajustera la taille horizontale de la fenêtre vidéo au lieu de la taille verticale pour fournir la meilleure expérience de vue.

Le PowerDVD peut aussi changer automatiquement une fois que des titres en 16:9 sont détectés. En outre, vous pouvez spécifier sur quelle résolution passer pour les titres 4:3 et 16:9. Pour configurer cette définition, cliquez sur le bouton "Configuration" sur l'interface utilisatrice du PowerDVD, sélectionnez "Screen" et programmez comme il faut. Cette fonction de changement auotmatique n'est pas supportée pour les cartes d'affichage SiS6326. Sur certaines cartes d'affichage, le changement de résolution dynamique risque de provoquer une erreur de système ou même d'endommager le système. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction dans le dialogue "Configuration" / "Screen".

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PERIHPERIQUES ET MATERIELS SUPPORTES
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) Cartes d'Affichage VGA
=================
 (a) Avec MC de Matériel (Compensation de Mouvement)

       ATI                        http://www.atitech.com
       RagePro
       Rage128
       
       Intel                      http://www.intel.com
       Intel 810

       S3                         http://www.s3.com
       Savage3D
       Savage4

       SiS                        http://www.sis.com.tw
       SiS300
       SiS540
       SiS630

       Trident                    http://www.tridentmicro.com
       Blade3D

       Neomagic                   http://www.neomagic.com
       MagicMedia 256AV
       
       nVidia                     http://www.nvidia.com
       GeForce 256

 (b) Sans MC de Matériel

       3dfx                       http://www.3dfx.com
       Voodoo3
       BanShee

       3D Labs                    http://www.3dlabs.com
       Permedia2
       Permedia3

       ATI                        http://www.atitech.com
       RageII-C
       
       Intel                      http://www.intel.com
       Intel 740

       nVidia                     http://www.nvidia.com
       Riva 128
       Riva TNT
       Riva TNT2
       Riva TNT2 m64
       Riva TNT2 Ultra

       SiS                        http://www.sis.com.tw
       SiS530

       Trident                    http://www.tridentmicro.com
       8400
       9750
       9850

2.) Cartes Son/Puces
====================      
 (a) Avec S/PDIF (supporte aussi des chaînes multiples)

       Aureal                     http://www.aureal.com
       Vortex 8810                ; 4 Chaînes
       Vortex 8830                ; 4 Chaînes

       CMI                        http://www.cmedia.com.tw
       CMI8338A                   ; 4 Chaînes
       CMI8738                    ; 4 Chaînes
       
       Creative Labs              http://www.soundblaster.com
       CT5880                     ; 4 Chaînes
       ES1373                     ; 2 Chaînes
       EV1938/1958                ; 2 Chaînes
       SB Live!                   ; 4 Chaînes
       SB Live! Platinum          ; 4 Chaînes

       Crystal                    http://www.crystal.com
       Crystal4624                ; 2 Chaînes

       ESS                        http://www.canyon3d.com
       Canyon3D                   ; 4/6 Chaînes

       Realtek                    http://www.realtek.com
       ALS300+                    ; 4/6 Chaînes

       Yamaha                     http://www.yamaha.com
       Yamaha724                  ; 2 Chaînes
       Yamaha744                  ; 4 Chaînes
     
 (b) Avec des Chaînes Multiples

       Creative Labs              http://www.soundblaster.com
       SB Live! Value             ; 4 Chaînes
       SB PCI64                   ; 4 Chaînes
       SB PCI128                  ; 4 Chaînes
 
       ESS                        http://www.esstech.com
       Maestro2E                  ; 4 Chaînes
            
       ForteMedia                 http://www.fortemedia.com
       ForteMedia 801a            ; 4/6 Chaînes

       Hoontech                   http://www.hoontech.com
       SoundTrack AudioDSP24      ; 4/6 Chaînes  (96KHz/24bits)
            
       Philips/VLSI               http://www.semiconductors.philips.com
       ThunderBird 128            ; 4 Chaînes
       ThunderBird Avenger        ; 4/6 Chaînes

3.) DVD-ROMS
============
*Les drives des DVD-ROM/RAM suivants ont été testés avec le PowerDVD et sont cités dans l'ordre alphabétiques selon le nom du fabricant:

Interface ATAPI:
    Afreey     DD-3206E (6x)
    Afreey     DD-3205E (5x)
    AOpen      DVD-9624 (6x)
    AOpen      DVD-9632 (6x)
    DVS        DSR-520H (5.2x)
    Hitachi    GD-2000  (2x)
    Hitachi    GD-2500  (4x)
    Hitach     GD-2500BX+ (6x)
    Matsushita SR8582 ou Creative PC-DVD Dxr2 (2x)
    Matsushita SR8583 ou Creative PC-DVD 5X (5x)
    Philips    DRD5200  (2x)
    Pioneer    DVD-A02  (2.6x)
    Pioneer    DVD-103s (6x)
    Pioneer    DVD-113  (6x)
    Raite      RDR-102H (2x)
    Samsung    SD-606F  (6x)
    Sony       DDU220E  (5x)
    Toshiba    SD-M1102 (2x)
    Toshiba    SD-M1202 (4.8x)
    Toshiba    SD-C2002 (2x)


  Interface SCSI:
    AOpen      DVD-520S (DVD-RAM)
    Matsushita LF-D100  (DVD-RAM)
    Pioneer    DVD-U02  (2.6x)
    Pioneer    DVD-303  (6x)
            
 Vous pouvez trouver d'autres produits qui ne soient pas dans la liste. Le PowerDVD fonctionnera parfaitement avec ceux-ci s'ils respectent les denrières spécifications SFF8090. 

4.) Cartes mères Super 7
===================
Les cartes mères ont été établies selon les puces VIA MVP3 ou ALI AladdinV.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NOTES TECHNIQUES
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) CONSERVER LE TAUX D'ASPECT
====================
* En commençant depuis la version 1.5, la fonction "Conserver le Taux d'Aspect" est ajoutée. Vous pouvez accéder à cette option depuis la fenêtre vidéo en cliquant avec le bouton droite de la souris ou depuis la boîte de dialogue "Configuration\Screen". Lorsque cette option est activée, le PowerDVD conservera le taux d'aspect correcte (4:3 ou 16:9) pour la vidéo affichée, quelle que soit la taille de la fenêtre. Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas une vidéo déformée dans les modes écran entier ou fenêtre.

Cependant, en activant cette option lorsque vous jouez un titre en 4:3 sous le mode écran entier, vous pouvez constater des bandes noires minces au haut et au bas de l'écran, même si la résolution actuelle d'écran semble être sur le taux correcte (800:600 = 1024:768 = 4:3) pour ce titre. Cela est dû au fait que les formes des pixels d'un moniteur de TV ou d'écran sont différents. Pour une TV, la forme est rectangulaire alors que pour un ordinateur, la forme est carrée. Comme les titres DVD sont destinés à un affichage sur TV, l'aire d'affichage doit être ajustée pour correspondre au moniteur d'ordinateur et maintenir ainsi un taux d'aspect correcte.

Si vous apercevez des bandes noires minces, il vous suffit de déselectionner l'option "Keep Aspect Ratio" dans le menu express de la fenêtre vidéo et la vidéo sera élargie pour remplir tout l'écran. 

2.) OPTIMISATION D'EXTENSION DE FLUX AMD 3DNow! ET PENTIUM!!! IA (SIMD) 
========================================================================
* Le PowerDVD 1.5 ou version ultérieure ont maintenant des Extensions de Flux AMD 3DNow! et PentiumIII IA (SIMD). Cependant, vous devez avoir un processeur qui utilise des extensions 3DNow! ou des extensions de flux SIMD afin que les routines correctes soient activées dans les processeurs AMD K6-2 et K6-3 équipés avec la technologie 3DNow!. Pour cette technologie d'Extensions de Flux SIMD, vous devez avoir un processeur Pentium III ou Pentium III Xeon. Le PowerDVD détectera automatiquement l'existence de tels processeurs et activera l'accélération correcte.

3. SORTIE DOLBY NUMERIQUE 5.1 CHAINES S/PDIF
==========================================
* Avec S/PDIF, le courant Dolby Numérique 5.1-chaînes ou 2 chaînes non-décodées peut être envoyé au traversun décodeur indépendant externe AC-3 pour un décodage et une lecture haute fidélité. Le PowerDVD supporte les cartes sons S/PDIF activés. Avec un système haut-parleurs/décodeur Dolby Numérique etxerne comme Creative Desktop Theater 5.1, vous pouvez profiter d'expériences théâtrales enrichies.

L'option "Use S/PDIF for AC3 Output" sera mise en gris si les puces de sons ne supporte pas S/PDIF et ne sera alors pas sélectionnable. Vous pouvez accéder à cette option en cliquant sur le bouton de Configuration du PowerDVD et sélectionnez "Audio".

Les fils entre votre carte son S/PDIF activée et la boîte de décodage Dolby Numérique Externe sont spécifiques au périphérique. Veuillez consulter les modes d'emploi de votre carte son et du système haut-parleur/décodeur pour des informations plus détaillées.

Il se peut qu'il y ait une option, comme "Enable Digital Output" ou "Enable S/PDIFOutput", qui doit être activée dans le panneau de contrôle du driver de carte son ou la définition de carte son/gestionnaire du périphérique. Activez simplement l'option "Use S/PDIF for AC3 Output" dans le PowerDVD n'assure pas toujours que le courant AC-3 puisse être envoyé au travers du S/PDIF. Consultez votre mode d'emploi de la carte son pour plus de détails.

4. LIMITES DE CONTROL DE BRILLANCE VIDEO
======================================
* Si vous utilisez une carte d'affichage SiS630 ou S3 Savage3D ou toute autre carte VGA avec MC de Matériel et que l'option "Use Video Accelerator" est activée, la fonction de contrôle de brillance vidéo ne sera pas disponible en raison des limites d'architecture. Certaines caractéristiques, comme une capture d'image vidéo, ont la même attitude.
* Si la surface de recouvrement de DirectDraw n'est pas disponible (en raiosn de l'incapacité de matériel de la puce d'affichage ou une installation incorrecte du driver), la fonction du contrôle de brillance ne sera pas disponible.

 5. INFORMATIONS ASPI ET SCSI
=====================
* ASPI (Interface de Programmateur SCSI Avancé) est une couche de logiciel qui est définie et entretenue par Adaptec. Bien qu'originellement conçue pour des périphériques SCSI, elle supporte maintenant les périphériques SCSI et IDE. C'est la raison pour laquelle Win95 et Win98 l'inclut comme une parite de ses composants du système. Cettes API est composée de trois fichiers: WINASPI.DLL, WNASPI32.DLL et APIX.VXD. La couche ASPI est la seule piste sur laquelle le PowerDVD puisse communiquer avec les lecteurs IDE/SCSI DVD-ROM pour effectuer une authentification mutuelle avec des titres DVD protégés localement pour le décryptage de clef et le démontage des données. 

Mais la couche ASPI peut parfois être surécrites ou corrigée par l'installation d'autres logiciels de drivers d'un périphérique IDE/SCSI. Lorsque la couche ASPI d'origine est surécrite par un driver incompatible, la piste du IDE/SCSI DVD-ROM n'existera plus et le processus d'authentification avec des titres DVD protégés localement échouera toujours. Le PowerDVD peut rapporter des messages d'erreur différents dans cette situation, selon la nature du driver incompatible. Cependant, tout code d'erreur possède un préfixe "8090xxxx" ou "80axxxxx"

Ce problème n'existe pas avec le PowerDVD. Si vous deviez faire face à une telle incompatibilité, il y a deux solutions possibles:

 Solution 1 :

  - télédécharger ASPI32.EXE depuis Adaptec pour mettre à jour vos fichiers ASPI sur la version la plus récente. Cependant, une telle mise à jour exige un adaptateur hôte Adaptec ou une version Adaptec de la couche ASPI, qui peut avoir été installée par une application ou un driver de périphérique SCSI, existe sur votre système. Ou vous pouvez vérifier qu'il y ait bien une mise à jour de couche ASPI depuis l'adaptateur hôte SCSI ou le vendeur du périphérique.

    URL pour Adaptec :
    http://www.adaptec.com

  Solution 2 :

  - Restaurez les fichiers originels de couche ASPI de Win95/98. Extrayez les fichiers suivants depuis les fichiers CAB de Win95/98 et copiez-les sur les répertoires suivants:

    WNASPI32.DLL ->  <WINDIR>\SYSTEM
    WINASPI.DLl     ->  <WINDIR>\SYSTEM
    APIX.VXD           ->  <WINDIR>\SYSTEM\IOSUBSYS
    ASPI2HLP.SYS    ->  <WINDIR>
  
    <WINDIR> est le répertoire où se trouve votre Win95/98.

 Cliquez sur Commencer\Activer et entrez "Regedit", puis cliquez sur "OK" pour lancer l'Editeur de Registre. Maintenez pressée la touche [Ctrl+F], entrez "ASPIENUM", cliquez sur "Suivant" et attendez que la recherche s'arrête. Pressez ensuite la touche [Eff] puis répondez "OUI" pour effacer l'ensemble de la touche "ASPIENUM".

6.) SAUVEGARDE D'ECRAN ET MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE
=======================================
* Il vous est vivement recommandé de désactiver la fonction de sauvegarde d'écran et le mode d'économie d'énergie lorsque vous activez le PowerDVD. 
       
7.) SUPPORTE LA CARTE MERE SUPER 7 
================================
* Le PowerDVD version 2.5 a été testé pour fonctionner avec les cartes mères ayant une puce VIA  MVP3 ou ALI AladdinV. Cependant, vous devez installer un driver maître sur bus pour activer l'option DMA de votre DVD-ROM et obtenir les meilleures performances possibles. Le driver maître sur bus est dépendant d'une puce et peut être trouvé dans le CD-ROM ou la disquette de votre carte mère. Bien que Win95 OSR2 et Win98 contiennent les lecteurs de DVD-ROM avec cette fonction, il a été trouvé qu'activer cette option sur une plateforme VIA ou ALI risque de provoquer un échec d'authentification mutuelle entre les lecteurs de DVD et les DVD-ROM pour des titres DVD protégés localement.
  
* Pour activer des titres DVD sur des plateformes Super 7, un processeur K6-2 avec une fréquence sur 300MHz ou plus est requis si aucune assistance du matériel, comme une carte d'affichage SiS6326, n'est disponible. 

Vous pouvez trouver le driver maître sur bus le plus récent ou d'autres raccordements win9x pour une puce MVP3 ou AladdinV aux adresses suivantes: 

http://www.via.com.tw
http://www.ali.com.tw
     
