                   **************************************
                               PowerDVD 2.55

                   (c) Copyright CyberLink Corp. 2000
                   **************************************

                       CyberLinkのPowerDVDをご使用いただきありがとうございます！

このファイルにはPowerDVDについてマニュアルに記載できなかった最新情報およびテクニカルノートが記載されています。
 
 [1]. 全般的な再生性能と品質について
         1. PowerDVD 2.5の最新情報
         2. DVD-ROMのDMA機能を使って再生性能を高める
         3. Microsoft (tm) のDirectShowに対応
         4. ディスプレイについて
 [2]. サポートしているハードウェアデバイス
         1. VGAディスプレイカード
              (a) ハードウェアMC (Motion Compensation) 機能を備えているディスプレイカード
              (b) ハードウェアMC機能を備えていないディスプレイカード
         2. サウンドカード/チップセット
              (a) S/PDIFに対応しているサウンドカード/チップセット
              (b) マルチチャネルに対応しているサウンドカード/チップセット
         3. DVD-ROM
         4. Super7 マザーボード 
  [3]. テクニカルノート
        1. アスペクト比の維持
        2. AMD 3DNow!およびPentiumIIIのIA Streaming Extensions (SIMD) の最適化
        3. S/PDIF 5.1-チャネル ドルビーデジタル出力
        4. ビデオの明るさ調整機能の制限
        5. ASPIおよびSCSIについて
        6. スクリーンセーバーとパワーセービングモード
        7. Super7 マザーボード対応
         
PowerDVDをご使用になる前にこのファイルをお読みください!!


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
全般的な再生性能と品質について
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) PowerDVD 2.5の最新情報
============================
各機能に関する詳しい情報についてはユーザーマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。

* 選択およびダウンロードが可能なマルチユーザーインタフェース

* ブックマーク機能をサポート

* チャプター・ビューアをサポート

* オリジナルのフレームサイズをキャプチャ可能

* インターネットアクセス機能 (i-Powerをサポート)

* 96KHz/24ビットのオーディオ出力をサポート

* ソフトウェア・アルファブレンディング (サブピクチャ) をサポート

* i810アルファブレンディングをサポート

* SiS 300/630 Motion Compensation (動画補償) およびアルファブレンディングをサポート

* OSD（オンスクリーンディスプレイ）をサポート

* チャプター・リピートおよびタイトル・リピートモードをサポート

* 4台のスピーカー出力を提供する多数のオーディオデバイスに対応

  サウンドチップ
  . EV1958
  . VLSI ThunderBird128
  . Canyon3D

  サウンドカード
  . HoonTech SoundTrack AudioDSP24 4, 6スピーカー

* 広範なファイル再生形式をサポート
    AudioCD Tracks (*.CDA) (Audio CD)
    DVD Videoオブジェクトファイル (*.VOB)
    Dobly AC3オーディオファイル (*.AC3)
    MIDI Audioファイル (*.MID;*.RMI)
    MPEG 1/2ファイル (*.MPG;*.MPEG)
    MPEG 1 Audio Layer-2ファイル (*.MP2)
    MPEG 1 Audio Layer-3ファイル (*.MP3)  
    MPEG 1 Videoファイル (*.M1V)
    MPEG 2 Videoファイル (*.M2V)    
    Microsoft Waveformオーディオファイル (*.WAV)
    Quicktime Movieファイル (*.MOV;*.QT)
    Windows Mediaファイル (*.ASF;*.WM;*.WMA;*.WMV)
    Video for Windowsファイル (*.AVI)
    VideoCDファイル (*.DAT)

2.) DVD-ROMのDMA機能を使って再生性能を高める
===========================================================

* CPUへの負荷を減らすために、DVD-ROMのDMAオプションを使用するよう強くお勧めします。Windows98とWindows95 OSR2はDMA機能に対応したIDE DVD-ROMとHDDをサポートしています。PowerDVDは、インストール時にDMAを自動的に有効にする機能を持っています。Windows95 OSR2およびWindows98は、元々DMA機能に対応していますので、新たにサードパーティのバスマスタドライバをインストールされることはお勧めしません。ただし、Windows95の比較的初期のバージョンをご使用の方は、サードパーティのバスマスタードライバをインストールしないと、DMAが機能が正しく動作しないことがあります。また、古いバージョンのバスマスタドライバは、DVD-ROMやIDEリムーバブルメディアなどの新しいIDEデバイスに対応していないことが多いので、ドライバの日付を確認して、DVD-ROMに対応している最新バージョンをインストールするようにしてください。

Windows95のバージョンを確認するには、「コントロールパネル」の中の「システム」のアイコンをクリックすると、「4.00.950 X」というように表示されます。"4.00.950"または"4.00.950 A"と表示されたら、古いバージョンのWindows95です。

コンピュータにOSR2をインストールしていても、DMAオプションを使用できない場合もあります。これは、主にIntel 440LX、440BX、440EXなどの新しいチップセットを正しく認識できないため、DMAをサポートするデフォルトのドライバがインストールされないことに起因しています。この場合は、Cyberlinkシステム診断プログラムに含まれている「Intel 82371xB INF Update Installer」というIntelのパッチプログラムを起動して、Intelチップセットのパッチを行ってください。その後でシステムを再起動し、Windows95に新しいハードウェアを検出させてください。その後システムを再起動して、CyberLink PowerDVDフォルダにあるシステム診断プログラムがDMAオプションを使用できるようにしてください。

Windows98は上記チップセットの発表後リリースされたので、Windows98はそれらすべてを認識できます。ただし、今後リリースされるチップセットに関しては、DMAモードを使用する前にパッチを当てる必要があるかもしれません。

他のベンダーのチップセットについては、マザーボード付属のフロッピーディスクやCD-ROM、あるいはベンダーのWebサイトからOSR2またはWindows98用の正しいパッチプログラムを入手してください。

3.) MICROSOFT (tm) のDIRECTSHOWに対応
=====================================
*PowerDVDは現在、Microsoft (tm) のDirectShowに対応しています。インタラクティブなDVDタイトルやゲームはPowerDVDのDirectShowフィルタを使って、タイトルやゲームに含まれる高解像度MPEGビデオクリップをデコードします。同フィルタが正しく動作するためには、DirectX Media 6.0以上のランタイムがなければならず、必要ならセットアップ時にインストールされます。

4.) ディスプレイについて
================
* ディスプレイカードのDirectDrawドライバが正しくインストールされていることを確認してください。詳しい手順はディスプレイカードの説明書をお読みください。または、最新のMicrosoft(tm) DirectX Runtimeをインストールしてこれを使用できるようにしてください。

PowerDVDはユーザーのディスプレイカードがサポートし得る最高の再生品質と性能を実現するために、DirectDrawオーバーレイサーフェスを使用します。市販のディスプレイカードはほとんどがこの機能をサポートしています。PowerDVDがどのサーフェスを使用するかは、PowerDVDのユーザーインタフェース画面でハンマーの形をした「設定」ボタンをクリックして、「DVD情報」を選択すると、「ディスプレイモード」と「サーフェスタイプ」のフィールドが表示されます。「DDRAW/オーバーレイ」に設定すると、PowerDVDがオーバーレイサーフェスを検出してこれを使用できるようにします。他の設定を組み合わせると、ソフトウェアがビデオデコーディング処理を実行しなければならないためビデオの再生品質と性能が劣化します。これはディスプレイカードの性能によるものか、正しいドライバがインストールされていないことが原因と考えられます。

* ほとんどのDVDムービータイトルの解像度は720×480か704×480なので、640x480の画面解像度は、DVDビデオを見るには適切ではありません。

* 16:9タイトルを800×600以下の画面解像度で再生すると、フルスクリーンモードに設定してあってもビデオの縦横比を維持するためにPowerDVDがビデオウインドウの縦の長さを調整します。その結果、ディスプレイカードの中には、ビデオウインドウがオリジナルビデオの縦の長さよりも短いとときはいくつかの走査線を省略するものがありますので、走査線がドロップしてしまう場合があります。この問題を解決するためには、画面の解像度を1024×768に手動で設定してください。このモードでは、PowerDVDがビデオウインドウの縦の長さではなく横の長さを調整します。

16:9のタイトルを検出したときはユーザに知らせてPowerDVDが自動的に解像度を切り換えることもできます。さらに、PowerDVDユーザーインタフェース上の「環境設定」の機能で「設定」ボタンをクリックし、「スクリーン」を選択して正しく設定することにより、4:3タイトルと16:9タイトルで異なる解像度を指定することも可能です。この自動切り換え機能はSiS6326ベースのディスプレイカードでは使用できませんのでご注意ください。一部のディスプレイカードでは、解像度をダイナミックに切り換えると、システムが誤作動またはクラッシュすることがあります。この機能は「設定」および「スクリーン」のダイアログでOFFにできます。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
サポートしているハードウェアデバイス
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) VGAディスプレイカード
=================
 (a) ハードウェアMC (Motion Compensation) 機能を備えているディスプレイカード
       ATI                        http://www.atitech.com
       RagePro
       Rage128
       
       Intel                      http://www.intel.com
       Intel 810

       S3                         http://www.s3.com
       Savage3D
       Savage4

       SiS                        http://www.sis.com.tw
       SiS300
       SiS540
       SiS630

       Trident                    http://www.tridentmicro.com
       Blade3D

       Neomagic                   http://www.neomagic.com
       MagicMedia 256AV
       
       nVidia                     http://www.nvidia.com
       GeForce 256

 (b) ハードウェアMC機能を備えていないディスプレイカード
       3dfx                       http://www.3dfx.com
       Voodoo3
       BanShee

       3D Labs                    http://www.3dlabs.com
       Permedia2
       Permedia3

       ATI                        http://www.atitech.com
       RageII-C
       
       Intel                      http://www.intel.com
       Intel 740

       nVidia                     http://www.nvidia.com
       Riva 128
       Riva TNT
       Riva TNT2
       Riva TNT2 m64
       Riva TNT2 Ultra

       SiS                        http://www.sis.com.tw
       SiS530

       Trident                    http://www.tridentmicro.com
       8400
       9750
       9850

2.) サウンドカード/チップセット
====================      
 (a) S/PDIF (およびマルチチャネル) に対応しているサウンドカード/チップセット
       Aureal                     http://www.aureal.com
       Vortex 8810                ; 4チャネル
       Vortex 8830                ; 4チャネル

       CMI                        http://www.cmedia.com.tw
       CMI8338A                   ; 4チャネル
       CMI8738                    ; 4チャネル
       
       Creative Labs              http://www.soundblaster.com
       CT5880                     ; 4チャネル
       ES1373                     ; 2チャネル
       EV1938/1958                ; 2チャネル
       SB Live!                   ; 4チャネル
       SB Live! Platinum          ; 4チャネル

       Crystal                    http://www.crystal.com
       Crystal4624                ; 2チャネル

       ESS                        http://www.canyon3d.com
       Canyon3D                   ; 4/6チャネル

       Realtek                    http://www.realtek.com
       ALS300+                    ; 4/6チャネル

       Yamaha                     http://www.yamaha.com
       YMF724                     ; 2チャネル
       YMF744                     ; 4チャネル
     
 (b) マルチチャネルに対応しているサウンドカード/チップセッ

       Creative Labs              http://www.soundblaster.com
       SB Live! Value             ; 4チャネル
       SB PCI64                   ; 4チャネル
       SB PCI128                  ; 4チャネル
 
       ESS                        http://www.esstech.com
       Maestro2E                  ; 4チャネル
            
       ForteMedia                 http://www.fortemedia.com
       FM801a                     ; 4/6チャネル

       Hoontech                   http://www.hoontech.com
       SoundTrack AudioDSP24      ; 4/6チャネル  (96KHz/24bits)
            
       Philips/VLSI               http://www.semiconductors.philips.com
       ThunderBird 128            ; 4チャネル
       ThunderBird Avenger        ; 4/6チャネル

3.) DVD-ROM
============
* PowerDVDで動作が確認されているDVD-ROM/RAMドライブをメーカー名のアルファベット順に掲載します:

ATAPIインタフェース:
    Afreey     DD-3206E (6x)
    Afreey     DD-3205E (5x)
    AOpen      DVD-9624 (6x)
    AOpen      DVD-9632 (6x)
    DVS        DSR-520H (5.2x)
    Hitachi    GD-2000  (2x)
    Hitachi    GD-2500  (4x)
    Hitach     GD-2500BX+ (6x)
    Matsushita SR8582 または Creative PC-DVD Dxr2 (2x)
    Matsushita SR8583 または Creative PC-DVD 5X (5x)
    Philips    DRD5200  (2x)
    Pioneer    DVD-A02  (2.6x)
    Pioneer    DVD-103s (6x)
    Pioneer    DVD-113  (6x)
    Raite      RDR-102H (2x)
    Samsung    SD-606F  (6x)
    Sony       DDU220E  (5x)
    Toshiba    SD-M1102 (2x)
    Toshiba    SD-M1202 (4.8x)
    Toshiba    SD-C2002 (2x)


  SCSIインタフェース :
    AOpen      DVD-520S (DVD-RAM)
    Matsushita LF-D100  (DVD-RAM)
    Pioneer    DVD-U02  (2.6x)
    Pioneer    DVD-303  (6x)
            
 上記リストに掲載されていない製品については、同製品が最新のSFF8090仕様に従う限り、PowerDVDの正しい動作は保証されます。

4.) Super7 マザーボード
===================
VIA MVP3またはALI AladdinVチップセットを搭載したマザーボード。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
テクニカルノート
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) アスペクト比の維持
====================
* バージョン1.5から「アスペクト比の維持」という機能が追加されました。このオプションはビデオウィンドウを右クリックして表示されるエクスプレスメニューまたは「設定−スクリーン」のダイアログボックスからアクセスできます。このオプションをオンにすると、PowerDVDはウィンドウサイズにかかわりなく表示ビデオの正しいアスペクト比 (4:3または16:9) を維持します。フルスクリーンモードでも、ウィンドウモードでもビデオが歪まないようにするにはこのオプションをチェックしてください。

一方、このオプションをオンにしてフルスクリーンで4:3のタイトルを再生すると、現在の画面解像度の比が正しい (800:600＝1024:768＝4:3) と思える場合でも、スクリーンの上部と下部に細くて黒い帯が表示されることがあります。これはテレビとコンピュータモニタのピクセル形状が異なることに起因します。テレビの形状は長方形ですが、コンピュータモニタの場合は正方形です。すべてのDVDタイトルはテレビで表示されることを想定しているので、コンピュータモニタの表示エリアは正しいアスペクト比を維持するため調整が必要です。

細くて黒い帯が目障りなら、ビデオウィンドウを右クリックして表示されるエクスプレスメニューの「アスペクト比の維持」オプションのチェックを外せば、ビデオはスクリーン全体に表示されるようになります。

2.)AMD 3DNow!およびPENTIUM!!!のIA STREAMING EXTENSIONS (SIMD) の最適化
========================================================================
* PowerDVD 1.5以上では、AMD 3DNow!およびIntel Pentium IIIのIA Streaming SIMD Extention (SIMD) の最適化がサポートされていますが、3DNow!またはStreaming SIMD Extensions命令を使用するプロセッサが正しいルーチンで動作するよう設定する必要があります。AMD K6-2およびK6-3ファミリープロセッサは3DNow!テクノロジーをサポートしています。Streaming SIMD ExtensionsテクノロジーはPentium IIIまたはPentium III Xeonプロセッサが対応しています。PowerDVDは各プロセッサの種類を自動的に検出して、再生性能を向上させます。

3. S/PDIF 5.1-チャネル ドルビーデジタル出力
==========================================
* PowerDVDはS/PDIFに対応しているので、デコードされる前のドルビー5.1-チャネルまたは2-チャネルのドルビーデジタルストリームを、外部接続したAC-3デコーダ機器に品質劣化なく送信し再生できます。また、S/PDIF対応サウンドカードをサポートしているので、Creative社のDesktop Theater 5.1などの外部ドルビーデジタルデコーダ/スピーカーシステムを接続することにより、優れたホームシアター環境が実現します。

サウンドチップがS/PDIFに対応していない場合、「AC3用S/PDIF出力を使用する」のオプションはグレー表示となり、選択できません。オプションにアクセスするには、PowerDVDの設定ボタンをクリックして「オーディオ」を選択します。 

S/PDIF対応サウンドカードと外部ドルビーデジタルデコーダ機器との接続はデバイスの種類によって異なります。詳しくはそれらの機器のユーザーマニュアルを参照してください。

「デジタル出力を使用する」や「S/PDIF出力を使用する」といったオプションをオンにする場合、サウンドカードドライバのコントロールパネルや「デバイスマネージャ−サウンドカード」の設定もオンにする必要があります。PowerDVDの「AC3のS/PDIF出力を使用する」のオプションをオンにしただけでは、AC-3ストリームがS/PDIFから送信されるとは限りません。詳しくはサウンドカードのマニュアルを参照してください。

4. ビデオの明るさ調整機能の制限
======================================
* ハードウェアMC機能を備えたSiS6326やS3 Savage3DディスプレイカードのようなVGAカードを使用していて、「ビデオアクセラレータの使用」のオプションを選択している場合、アーキテクチャー上の制限により、ビデオ画面の明るさ調整機能やビデオフレームキャプチャ機能が使用できないことがあります。

* DirectDrawのオーバーレイサーフェスが正しく動作していない場合 (ディスプレイチップに問題があるか、ドライバが正しくインストールされないため) 、明るさ調整機能は働きません。

 5. ASPIおよびSCSIについて
=====================
* ASPI (Advanced SCSI Programmer's Interface) は、もとはAdaptec社がデザインしたSCSI周辺機器用インタフェース用のソフトウェアレイヤーですが、今日ではIDEデバイスでも利用されており、Windows95や98にもシステムコンポーネントの一部として採用されています。 WINASPI.DLL、WNASPI32.DLL、およびAPIX.VXDという3つのファイルから構成されています。PowerDVDは、リージョン設定の認証やスクランブルされたデータのデコードなどのための交信をDVDドライブとの間で行いますが、この交信はASPIを必ず通るため、ASPIが正しくインストールされていることが、DVDタイトルを正常な再生にとって重要です。

ところが、別のソフトウェアや様々なIDE/SCSIデバイスは、インストール時に自動的にASPIドライバを書き換えたり、破壊したりする場合があり、それによって、予期せぬ種類やバージョンのASPIに突然入れ替わると、IDE/SCSIのDVD-ROMへのパスが失われ、PowerDVDはリージョン保護されたDVDタイトルの認証失敗などのエラーを表示することがあります。このケースで表示されるエラーメッセージは非対応ドライバの性質により様々ですが、エラーコードは「8090xxxx」または「80axxxxx」番台になります。

これはPowerDVD自体の問題ではありません。この問題に対しては次の2つの対策があります：

  対策1：

  - アダプテック社からASPI32.EXEを入手してASPIファイルを最新のバージョンにアップグレードします。ただし、このアップグレードを行うには、Adaptec社のホストアダプタか同社バージョンのASPIレイヤーがシステムになければなりません。同レイヤーはアプリケーションまたはSCSIデバイスドライバによってインストールされている場合があります。SCSIホストアダプタまたはデバイスベンダーのASPIレイヤーがアップグレードされているかどうか確認してください。

    アダプテック社のURL：
    http://www.adaptec.com

  対策2：

  - オリジナルのWindows95/98のASPIレイヤーファイルを復元します。Windows95/98のCABファイルから以下のファイルを抽出して各ディレクトリにコピーしてください：

    WNASPI32.DLL   ->  <WINDIR>\SYSTEM
    WINASPI.DLl    ->  <WINDIR>\SYSTEM
    APIX.VXD       ->  <WINDIR>\SYSTEM\IOSUBSYS
    ASPI2HLP.SYS   ->  <WINDIR>
  
    <WINDIR> はWindows95/98がインストールされているディレクトリを表しています。

「スタート−ファイル名を指定して実行」をクリックして「Regedit」とタイプしてから、「OK」をクリックしてレジストリエディタを起動します。「Ctrl+F」キーを同時に押し、「ASPIENUM」と入力して「次を検索」をクリックしてください。検索終了後、「Delete」キーを押して「はい」をクリックすると、ハイライト表示された「ASPIENUM」キー全体を削除できます。

6.) スクリーンセーバーとパワーセービングモード
=======================================
* DVDタイトルの再生中は、スクリーンセーバー機能やパワーセービングモードへの切り換え設定を一時的に切ってよう強くお勧めします。

7.) SUPER7 マザーボード対応
================================
* PowerDVD version 2.5は、VIA MVP3およびALI AladdinVチップセット搭載マザーボードで作動することが確認されています。しかし、DVD-ROMのDMAオプションを使用して最高の性能を得るには、バスマスタードライバをインストールする必要があります。バスマスタードライバはチップセットの種類によって異なります。インストールするそれぞれのドライバはマザーボード付属のCD-ROMまたはフロッピーディスクに格納されています。Windows95 OSR2およびWindows98は、DMA機能対応のDVD-ROMドライブをサポートしていますが、VIAまたはALIプラットフォームのDMAオプションをONにしただけでは、リージョン保護されたDVDタイトルを再生する場合、DVDプレーヤーやDVD-ROMに重大な認証上の不具合の生じることがあるので、それぞれのドライバをインストールしてください。

* Super7 プラットフォーム上でDVDタイトルを再生するには、SiS6326ディスプレイカードなどのハードウェアを使用しないのであれば、300MHz以上で稼動するK6-2プロセッサが必要です。

最新のバスマスタードライバおよびMVP3またはAladdinVチップセット対応のWindows9xパッチは次のURLからダウンロードできます：

http://www.via.com.tw
http://www.ali.com.tw
