                   ********************************************
                                  PowerDVD 2.55

                      (c) Copyright CyberLink Corp.1997-2000
                   ********************************************

CyberLink의 PowerDVD 2.5를 사용해 주셔서 감사합니다!

README file은 PowerDVD의 최신 정보와 기술적으로 향상된 내용에 관한 것을 담고
있습니다.
PowerDVD 사용법에 관한 내용은 도움말 이나 user manual을 참조하십시요.

 [1]. 재생 능력 및 품질에 관한 내용 
         1. PowerDVD 2.5의 새로운 기능 
         2. 재생 성능 향상을 위해 DVD-ROM의 DMA를 사용
         3. Microsoft (tm) DirectShow 지원
         4. Display Issues
 [2]. 지원되는 Hardware chipset/card 들
         1. VGA 카드
              (a) Hardware MC (Motion Compensation)기능 내장.
              (b) Hardware MC 기능 없음.
         2. 사운드카드/Chipsets
              (a) S/PDIF 지원
              (b) Multi-Channel 지원
         3. DVD-ROM 
         4. Super7 주기판 지원 
  [3]. 기술적 내용
        1. Keep Aspect Ratio
        2. AMD 3D Now! AMD 3D Now! Extension and PentiumIII IA Streaming Extensions (SIMD) Optimization
        3. S/PDIF 5.1-Channels Dolby Digital 출력
        4. Video 밝기 조정의 제한
        5. ASPI and SCSI issues
        6. Screen Saver 와 Power Saving Mode
        7. Super 7 주기판 지원
         
PowerDVD를 사용하시기 전에 자세히 읽어 보시기 바랍니다!!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
재생 능력 및 품질에 관한 내용 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) POWERDVD 2.5 의 새로운 기능
===============================
각 기능의 자세한 정보는 도움말 이나 user manual을 참조 하십시오. 

* 다양한 user interfaces (skins)을 선택 하거나 CyberLink로 부터 다운로드
 받아 사용 할 수 있습니다. 

* Bookmark 지원

* Chapter viewer 지원 

* 4:3 or 16:9 size로 capture(화면 저장) 지원 

* 인터넷 자동 접속 기능!!!!  (i-Power 기능)
  Note: Explorer 4.0 이상이 install 되여 있어야 함

* 48KHz~ 96KHz/24bits 오디오 출력 지원

* Software alpha blending (sub-picture) 지원

* SiS 300/630 Motion Compensation 과 alpha blending 지원

* On Screen Display (OSD) 지원

* Chapter 와 title 반복 모드 지원

* 4 speakers 출력을 지원 하는 audio chip/card. 

  Sound chips
  . EV1958
  . VLSI ThunderBird128
  . Canyon3D

  Sound cards
  . 훈테크 SoundTrack AudioDSP24 4, 6 speakers, 96k Hz 24bits

* 다양한 file 포맷의 재생 지원
    AudioCD Tracks (*.CDA) (Audio CD playback)
    DVD Video object files (*.VOB)
    Dolby AC3 audio files (*.AC3)
    MIDI Audio files (*.MID;*.RMI)
    MPEG 1/2 files (*.MPG;*.MPEG)
    MPEG 1 Audio Layer-2 files (*.MP2)
    MPEG 1 Audio Layer-3 files (*.MP3)  
    MPEG 1 Video files (*.M1V)
    MPEG 2 Video files (*.M2V)    
    Microsoft Waveform audio files (*.WAV)
    Quicktime Movie files (*.MOV;*.QT)
    Windows Media files (*.ASF;*.WM;*.WMA;*.WMV)
    Video for Windows files (*.AVI)
    VideoCD files (*.DAT)

    Note: Media Player 가 install 되여 있어야 합니다

2.)재생 성능 향상을 위한DVD-ROM의 DMA모드사용.  
===========================================================
* CPU의 부담을 줄이기 위해 DVD-ROM 드라이브의 DMA 기능을 반드시 사용하시기를 
  권장합니다. Windows 98이나 Windows 95 OSR2는 DMA 기능이 가능한 IDE DVD-ROM 
  드라이브나 HDD를 지원합니다. 파워DVD 설치 후에 나오는 시스템 검사 
  프로그램에 서는 그 기능을 자동적으로 설정해 줍니다.
  Windows 98과 Windows 95 OSR2에는 DMA 기능을 이미 지원하고 있기 때문에 다른 
  회사의 IDE 드라이버를 사용할 필요가 없습니다. 그러나 일반 판매용 Windows 
  95에서는 DMA 기능을 지원하지 않기 때문에 다른 회사의 IDE 드라이버를 
  사용해야만 합니다.  예전 드라이버들은 DVD-ROM 드라이브를 지원하지 못하는 
  경우가 있음으로 최신 버전의 드라이버를 구해서 사용하십시오.

  Windows 95의 버전은 "제어판"의 "시스템"에서 확인하실 수 있습니다. 버전이 
  "4.00.950" 이나 "4.00.950 A"는 일반 판매용 버전이고, "4.05.950 B"는 OSR2 
  이상의 버전입니다.

  OSR2 버전이라 해도 DMA 기능이 지원되지 않을 수가 있습니다. 이는 OSR2도 새로운 
  Chipset에 대해서 재대로 인식하지 못하기 때문입니다. 
  :Intel 440LX, 440BX,440EX.
  이러한 문제를 해결하기위해 
  인텔 Chipset에 대해서는 시스템 검사 프로그램과 함께 "Intel 82371xB INF Update 
  Installer" 프로그램을 제공하오니 이 프로그램을 실행하여 시스템을 올바로
설정하고 PC를 재시작 하십시요. 이후 다시 시스템 검사 프로그램을 실행하시기 
바 랍니다 

다른 회사의 Chipset에 대해서는 
각 회사에서 제공하는 프로그램을 실행하시기 바랍니다.


3.) MICROSOFT (tm) DIRECTSHOW 지원
=====================================
PowerDVD 는 Microsoft의  DirectShow 를 지원(호환)합니다.
PowerDVD의 DirectShow를 통해Interactive DVD 타이틀과 게임들을 고품질의
영상으로 재생 할수 있읍니다.
DirectMedia 6.0이상이 install되여 있어야만 합니다.

4.) DISPLAY ISSUES
====================
DirectDraw를 지원하는 비디오 카드의 드라이버가 설치되어 있는지를 확인하십시오.
자세한 내용은 비디오 카드의 사용자 설명서를 참조하십시오. 그리고 최신 버전의
Microsoft(tm) DirectX Runtime를 설치하시거나 download 하십시요.
PowerDVD는 최상의 화질과 속도를 내기위해서 DirectDraw 오버레이를 사용합니다.
거의 대부분의 비디오 카드는 이 기능을 지원합니다. 
현재의 설정 상태를 확인하려면 망치처럼 생긴 "설정"을 선택하고 "DVD 정보"을 선택하여 "display 모드"와 "Surface type"를 참조하십시오. 이것이  "DDRAW/Overlay"이면 설정이 올바로 된 것입니다. 만일 둘 중 하나라도 다르면 재생 속도와 화질이 떨어지게 되는데 이를 해결하시려면 비디오 카드 제조업체에 연락하십시오.

* DVD 영화는 기본 크기가 720x480(NTSC) 이나 704x480(PAL) 이기 때문에 640x480의 
  해상도에서는 재생할 수가 없습니다. 해상도를 800x600 이상으로 맞추어서 
  재생하시기 바랍니다.

* 800x600 해상도에서 16:9의 영화를 재생하면 그 배율을 지키기 위해 원래 화면에서
  수직 크기를 조금 줄여야 합니다. 원래의 크기 그대로 즐기시려면 1024x768의 
  해상도를 선택하시면 됩니다. 이 경우에는 수평 화면이 조금 남게 됩니다.

  PowerDVD는 16:9의 타이틀을 재생하려고 하면 여러분에게 알려드리고 자동적으로 
  해상도를 변경합니다. 4:3 또는 16:9 배율에 맞춰 해상도를 미리 설정할 수 
  있습니다. "설정" 항목의 "DVD 정보"에서 해상도를 설정해 두실 수 있습니다. 
  이 자동 설정은 SiS 6326으로 만들어진 비디오 카드에서는 지원되지 않습니다. 
  자세한 사항은 비디오 카드 관련을 참조하십시오.

어떤 비디오 카드는 동적 해상도 변경이 지원되지 않습니다.
이 경우에는 "설정/screen"  에서  해상도 변경을 해지 하십시오. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
지원되는 HARDWARE chipset/card
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) VGA 카드
=================
 (a) Hardware MC (Motion Compensation) 기능 내장
       ATI                        http://www.atitech.com
       RagePro
       Rage128
       
       Intel                      http://www.intel.com
       Intel 810

       S3                         http://www.s3.com
       Savage3D
       Savage4

       SiS                        http://www.sis.com.tw
       SiS300
       SiS540
       SiS630

       Trident                    http://www.tridentmicro.com
       Blade3D

       Neomagic                   http://www.neomagic.com
       MagicMedia 256AV
       
       nVidia                     http://www.nvidia.com
       GeForce 256

 (b) Hardware MC 기능 없음
       3dfx                       http://www.3dfx.com
       Voodoo3
       BanShee

       3D Labs                    http://www.3dlabs.com
       Permedia2
       Permedia3

       ATI                        http://www.atitech.com
       RageII-C
       
       Intel                      http://www.intel.com
       Intel 740

       nVidia                     http://www.nvidia.com
       Riva 128
       Riva TNT
       Riva TNT2
       Riva TNT2 m64
       Riva TNT2 Ultra

       SiS                        http://www.sis.com.tw
       SiS530

       Trident                    http://www.tridentmicro.com
       8400
       9750
       9850

2.) Sound Cards/Chipsets
=========================
 (a) S/PDIF (also supports multi-channels) 기능 내장
       Aureal                     http://www.aureal.com
       Vortex 8810                ; 4 channels
       Vortex 8830                ; 4 Channels

       CMI                        http://www.cmedia.com.tw
       CMI8338A                   ; 4 Channels
       CMI8738                    ; 4 Channels
       
       Creative Labs              http://www.soundblaster.com
       CT5880                     ; 4 Channels
       ES1373                     ; 2 Channels
       EV1938/1958                ; 2 Channels
       SB Live!                   ; 4 Channels
       SB Live! Platinum          ; 4 Channels

       Crystal                    http://www.crystal.com
       Crystal4624                ; 2 Channels

       ESS                        http://www.canyon3d.com
       Canyon3D                   ; 4/6 Channels

       Realtek                    http://www.realtek.com
       ALS300+                    ; 4/6 Channels

       Yamaha                     http://www.yamaha.com
       YMF724                     ; 2 Channels
       YMF744                     ; 4 Channels
     
 (b) Multi-Channels 기능 내장 
       Creative Labs              http://www.soundblaster.com
       SB Live! Value             ; 4 Channels
       SB PCI64                   ; 4 Channels
       SB PCI128                  ; 4 Channels
 
       ESS                        http://www.esstech.com
       Maestro2E                  ; 4 Channels
            
       ForteMedia                 http://www.fortemedia.com
       FM801a                     ; 4/6 Channels

       Hoontech                   http://www.hoontech.com
       SoundTrack AudioDSP24      ; 4/6 Channels  (96KHz/24bits)
            
       Philips/VLSI               http://www.semiconductors.philips.com
       ThunderBird 128            ; 4 Channels
       ThunderBird Avenger        ; 4/6 Channels

Note: multi-channel 사운드 기능은 정품 PowerDVD에서 만 지원됩니다.
번들 version은 옵션 사양 입니다. 

3.) DVD-ROMS
============
*아래 list된 DVD-ROM/RAM drive들은 PowerDVD로 호환성 test를 한 제품입니다. 

ATAPI interface:
    Afreey     DD-3206E (6x)
    Afreey     DD-3205E (5x)
    AOpen      DVD-9624 (6x)
    AOpen      DVD-9632 (6x)
    DVS        DSR-520H (5.2x)
    Hitachi    GD-2000  (2x)
    Hitachi    GD-2500  (4x)
    Hitachi    GD-2500BX+ (6x)
    Hitachi    GD-3000  (6x)
    Hitachi    GD-5000  (8x)
    LG         DRD8080B 
    Matsushita SR8582 or Creative PC-DVD Dxr2 (2x)
    Matsushita SR8583 or Creative PC-DVD 5X (5x)
    Philips    DRD5200  (2x)
    Pioneer    DVD-A02  (2.6x)
    Pioneer    DVD-103s (6x)
    Pioneer    DVD-113  (6x)
    Raite      RDR-102H (2x)
    삼성       SD-606F  (6x)
    Sony       DDU220E  (5x)
    Toshiba    SD-M1102 (2x)
    Toshiba    SD-M1202 (4.8x)
    Toshiba    SD-C2002 (2x)


  SCSI interface :
    AOpen      DVD-520S (DVD-RAM)
    Matsushita LF-D100  (DVD-RAM)
    Pioneer    DVD-U02  (2.6x)
    Pioneer    DVD-303  (6x)
            
위에 list 되여 있지 않은 DVDROM drive도 SFF8090 specification 을 만족하는 
것이라면 PowerDVD에서 문제 없이 동작 합니다. 

4.) Super 7 주기판
========================
VIA MVP3 or ALI AladdinV Chipsets 마더보드.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
기술적인 내용들
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

1.) KEEP ASPECT RATIO
=====================
* Keep Aspect Ratio 기능이 추가 되었습니다.
이option은 상세설정메뉴(screen 위에서 마우스의 오른쪽 버튼을 누름)에서
선택 하거나 설정/screen menu에서 선택 가능합니다.
이 option 을 선택하면 PowerDVD는 window size에 상관없이 
정확하게DVD 화면을4:3이나 16:9로  항상 유지 시킵니다. 
(화면의 왜곡(distortion)을 막기위해 선택을 권장합니다).Windows 화면의 해상도가 800:600 = 1024:768 = 4:3로 설정 되여 있고 
PowerDVD가 4:3 full screen mode로 설정 되여 있어도 
DVD title이 재생되는 화면의 위아래 에는 검은바 가 나타날 수 있습니다.
이것은 TV와 PC monitor간의 pixel sharp가 다르기 때문입니다.
(기본적으로 TV는 직사각형,PC monitor는 정사각형 sharp입니다).
대부분의 DVD title은 TV 의 직사각형 sharp에 맞도록 만들어져 있기 때문에 
PC monitor에서 DVD title이 재생 될 때는 약간의 조정이 필요하게 됩니다. 
만일 검은바 가 DVD 재생 화면에 보이는 것을 원치 않는다면 "Keep Aspect Ratio" option를 선택 하지 마십시요.DVD title은 full screen으로 재생 될 것 입니다.

2.)AMD 3DNow!AMD-K7 and PENTIUM!!! IA STREAMING EXTENSIONS (SIMD) OPTIMIZATION
================================================================================
PowerDVD 는  AMD K6-2 and K6-3 family processors의 3DNow! Technology, 
AMD 3DNow! Extension 과PentiumIII,PentiumIII Xeon processor의 Streaming 
SIMD Extensions technology 를 지원할수 있도록 최적화 되여 있으며 
이 processor들을  자동인식 하고 하드웨어 가속 기능을 지원 합니다.

3. S/PDIF 5.1-CHANNELS DOLBY DIGITAL 출력 지원
===========================================
S/PDIF 출력이란, 디코딩 되기 전의 5.1-channel이나2-channel Dolby Digital stream  이 외부의 AC-3 decoder 를 통해 충실히 디코딩 되여 재생되는 방식입니다.
PowerDVD 는 S/PDIF 기능을 가진 sound cards를 지원합니다.
 
Creative Desktop Theater 5.1같은 외장형 Dolby Digital decoder/speaker system  이 한 예 입니다. 

지원되는 사운드 카드
  - Creative ES1373  
  - Creative EV1938

S/PDIF를 지원하지 못하는 사운드카드의 경우 PowerDVD의  설정->Audio->"S/PDIF for AC3 Output 사용" 메뉴가 비 활성화  되여 선택 할수 없게 됩니다 (흐릿하게 보입니다).

 S/PDIF sound card 와 외장형 Dolby Digital decoder box의 설치에 관한 것은  
 제조사의 사용설명서를 참조하시고 PowerDVD에서는 설정->Audio ->"S/PDIF  for AC3 Output 사용" 을 선택 하시기만 하면 됩니다.


4. VIDEO 밝기 조정 기능의 제한
======================================
* 이 기능은 Motion compensation 을 지원하는 video card에서는 지원 되지 않습니다.
 ("Use Video Accelerator" 가 선택된 경우).

* DirectDraw Overlay 가 지원되지 않는 경우 (Video chip의 기능상의 한계나 driver의 설치가 제대로 되지 않은 경우) 이 기능이 지원 되지 않습니다.

 5. ASPI 와 SCSI ISSUES
========================
ASPI (Advanced SCSI Programmer's Interface)는 Adaptec사에 의해 정의된 software layer입니다. 
이것은 SCSI 와 and IDE device를 지원 하며 Win95과 Win98 에 기본 내장되여 있으며 다음 3개의 files로 구성됩니다.: WINASPI.DLL, WNASPI32.DLL, and APIX.VXD. 

ASPI layer 는 PowerDVD 가 IDE/SCSI DVD-ROM drives와 DVD tiles의 key 
decryption 과 data descrambling (지역코드 제한에 관한 것임)등을 확인하는
통로 역할을 합니다. 

그런데 이 ASPI layer는 다른 software나 비호환되는 IDE/SCSI device drivers의
중복된 설정에 의해 손상될수 있읍니다. 이경우. PowerDVD는 DVD title의 위에
언급된 내용을 확인 할 수 없기 때문에 다양한 error message를 보여 주게 됩니다. 
이것은 PowerDVD 자체의 문제가 아닙니다.
  이와같은 호환성 문제를 가지고 계시다면 아래 두가지 방법을 시도해 보십시요.

  방법 1 :

  -  Adaptec에서 ASPI32.EXE (최신 ASPI driver)를 download 해 사용 하십시요.


    http://www.adaptec.com

  방법  2 :

원래의 Win95/98 ASPI files을 복원 합니다.
아래의 files들을 Win95/98 CAB files로 부터 아래의 폴더로 copy 합니다.

    WNASPI32.DLL -> <WINDIR>\SYSTEM
    WINASPI.DLl  -> <WINDIR>\SYSTEM
    APIX.VXD     -> <WINDIR>\SYSTEM\IOSUBSYS
    ASPI2HLP.SYS -> <WINDIR>
  
    <WINDIR> : Windows, or Win98... Win95 on your PC. 
    
다음엔 Windows의  시작->실행 화면에서 "Regedit" 라고 친후 "확인".
[Ctrl+F] 를 누른후  "ASPIENUM" 라 친후  "다음 찾기 " 를 클릭 하십시요.
수초(수분)후 나타나는 레지스트리 화면에서 ASPIENUM 를 지웁니다.

6.) SCREEN SAVER 와 POWER SAVING MODE
=======================================
PowerDVD v.2.5를 사용할 때는 screen saver function 과 power saving mode는 사용하지 말 것을 권장합니다.

7.) 슈퍼 7  펜티엄 주기판 지원
================================
PowerDVD v2.5는 VIA MVP3 or ALI AladdinV chipset이 사용된 주기판에서도 시험되었습니다. 
그러나 최상의 화질로 보시기 위해서는 버스 마스터 드라이버를 설치하여 DVD-ROM 드라이브를 DMA 모드로 설정해야 합니다. 
버스 마스터 드라이브는 Chipset마다 틀리므로 주기판과 같이 제공된 CD나 디스켓에서 찾아 설치하십시오.

*하드웨어 DVD 가속기가 없는 비디오 카드로 슈퍼 7 펜티엄
주기판에서  DVD 타이틀을 재생하려면 AMD K6-2 300MHz 이상의 CPU가 필요합니다.

* 가장 최신의 버스 마스터 드라이버는 다음의 URL에서 받아 보실 수 있습니다:

http://www.via.com.tw
http://www.ali.com.tw
     
